【별표3】

목재제품의 규격․품질검사에 관한 수수료

※ 부가세 별도
품 목 별					단 위	수수료(원)
합 판	보통 합판				1건당	275,070
	콘크리트거푸집용 합판				1건당	290,180
	구조용 합판				1건당	305,810
섬유판					1건당	122,850
파티클보드					1건당	113,840
제재목					1건당	192,110
방부목재		ACQ-1			1건당	111,100
		ACQ-2			1건당	111,100
		CCFZ			1건당	35,900
		CUAZ-1			1건당	109,400
		CUAZ-2			1건당	69,700
		CUAZ-3			1건당	126,100
		CuHDO-1			1건당	109,400
		CuHDO-2			1건당	109,400
		CuHDO-3			1건당	69,700
		Tebuconazole, Propiconazole, IPBC			1건당	171,200
		MCQ			1건당	111,100
목재펠릿		소 계				848,100
		일반분석		시료제조	1건당	20,360
				크기 및 길이	1건당	21,150
				함수율	1건당	21,030
				회분	1건당	19,310
				발열량(고위)	1건당	41,440
				내구성	1건당	41,250
				겉보기밀도	1건당	52,360
				미세분	1건당	65,360
				발열량(저위)	1건당	120,730
		무기분석		시료제조	1건당	41,660
				황	1건당	58,260
				질소	1건당	58,260
				염소	1건당	118,270
		무기금속분석		시료제조	1건당	30,000
				무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000
		회분용융 거동온도		시료제조	1건당	42,630
				회분용융 거동온도	1건당	86,030
목재칩		소 계				528,490
		일반분석		시료제조	1건당	20,360
				크기 및 미세분	1건당	30,610
				함수율	1건당	21,030
				회분	1건당	19,310
				발열량(저위)	1건당	120,730
		무기분석		시료제조	1건당	41,660
				황	1건당	58,260
				질소	1건당	58,260
				염소	1건당	118,270
		무기금속분석		시료제조	1건당	30,000
				무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000
목재브리켓		소계				541,550
		일반분석		시료제조	1건당	20,360
				크기 및 길이	1건당	21,150
				밀도	1건당	22,520
				함수율	1건당	21,030
				회분	1건당	19,310
				발열량(저위)	1건당	120,730
		무기분석		시료제조	1건당	41,660
				황	1건당	58,260
				질소	1건당	58,260
				염소	1건당	118,270
		무기금속분석		시료제조	1건당	30,000
				무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000
목 탄					1건당	102,150
집성재		구조용집성재		소 계		495,870
				치수	1건당	7,510
				침지박리시험	1건당	17,130
				삶음박리시험	1건당	17,010
				블록전단시험	1건당	9,410
				목파율	1건당	9,410
				함수율	1건당	14,270
				폼알데하이드방출량	1건당	90,960
				휨강도(실대재, 대형시험편)	1건당	191,890
				수종	1건당	138,280
		수장용집성재, 집성판		소 계		286,970
				치수	1건당	7,510
				침지박리시험	1건당	17,130
				블록전단시험	1건당	9,410
				목파율	1건당	9,410
				함수율	1건당	14,270
				폼알데하이드방출량	1건당	90,960
				수종	1건당	138,280
목질바닥재		천연무늬목치장마루판 (소판-합판, 현가식 시공)		소 계		601,860
				치수(이음매 단차 포함)	1건당	7,510
				접착성(내수)	1건당	98,340
				휨강도	1건당	22,870
				습윤시휨강도	1건당	45,950
				평면인장강도	1건당	45,580
				함수율(건량)	1건당	27,950
				내산성시험	1건당	15,530
				내알칼리시험	1건당	15,650
				내시너시험	1건당	15,610
				습열성시험	1건당	15,100
				내변퇴색성시험	1건당	27,580
				내오염성시험	1건당	15,650
				내마모성시험	1건당	141,130
				도막밀착력시험	1건당	16,450
				폼알데하이드방출량	1건당	90,960
		천연무늬목치장마루판 (소판-섬유판, 파티클보드, 현가식 시공)		소 계		810,430
				치수(이음매 단차 포함)	1건당	7,510
				휨강도	1건당	22,870
				습윤시휨강도	1건당	45,950
				평면인장강도	1건당	45,580
				흡수두께팽창율	1건당	47,380
				치수변화율	1건당	287,480
				내산성시험	1건당	15,530
				내알칼리시험	1건당	15,650
				내시너시험	1건당	15,610
				습열성시험	1건당	15,100
				내변퇴색성시험	1건당	27,580
				내오염성시험	1건당	15,650
				내마모성시험	1건당	141,130
				도막밀착력시험	1건당	16,450
				폼알데하이드방출량	1건당	90,960
		천연무늬목치장마루판 (소판-합판, 접착식 시공)		소 계		487,460
				치수(이음매 단차 포함)	1건당	7,510
				접착성(내수)	1건당	98,340
				함수율(건량)	1건당	27,950
				내산성시험	1건당	15,530
				내알칼리시험	1건당	15,650
				내시너시험	1건당	15,610
				습열성시험	1건당	15,100
				내변퇴색성시험	1건당	27,580
				내오염성시험	1건당	15,650
				내마모성시험	1건당	141,130
				도막밀착력시험	1건당	16,450
				폼알데하이드방출량	1건당	90,960
		천연무늬목치장마루판 (소판-섬유판, 파티클보드, 접착식 시공)		소 계		696,030
				치수(이음매 단차 포함)	1건당	7,510
				흡수두께팽창율	1건당	47,380
				치수변화율	1건당	287,480
				내산성시험	1건당	15,530
				내알칼리시험	1건당	15,650
				내시너시험	1건당	15,610
				습열성시험	1건당	15,100
				내변퇴색성시험	1건당	27,580
				내오염성시험	1건당	15,650
				내마모성시험	1건당	141,130
				도막밀착력시험	1건당	16,450
				폼알데하이드방출량	1건당	90,960
		치장목질마루판 (소판-합판, 현가식 시공)		소 계		681,130
				치수(이음매 단차 포함)	1건당	7,510
				접착성(내수)	1건당	98,340
				휨강도	1건당	22,870
				습윤시휨강도	1건당	45,950
				평면인장강도	1건당	45,580
				함수율(건량)	1건당	27,950
				내산성시험	1건당	15,530
				내알칼리시험	1건당	15,650
				내시너시험	1건당	15,610
				습열성시험	1건당	15,100
				내변퇴색성시험	1건당	27,580
				내한성시험	1건당	46,310
				내열성시험	1건당	32,960
				내오염성시험	1건당	15,650
				내마모성시험	1건당	141,130
				도막밀착력시험	1건당	16,450
				폼알데하이드방출량	1건당	90,960
		치장목질마루판 (소판-합판, 접착식 시공)		소 계		566,730
				치수(이음매 단차 포함)	1건당	7,510
				접착성(내수)	1건당	98,340
				함수율(건량)	1건당	27,950
				내산성시험	1건당	15,530
				내알칼리시험	1건당	15,650
				내시너시험	1건당	15,610
				습열성시험	1건당	15,100
				내변퇴색성시험	1건당	27,580
				내한성시험	1건당	46,310
				내열성시험	1건당	32,960
				내오염성시험	1건당	15,650
				내마모성시험	1건당	141,130
				도막밀착력시험	1건당	16,450
				폼알데하이드방출량	1건당	90,960
		치장목질강화마루판 (소판-섬유판, 파티클보드, 현가식 시공)		소 계		889,700
				치수(이음매 단차 포함)	1건당	7,510
				휨강도	1건당	22,870
				습윤시휨강도	1건당	45,950
				평면인장강도	1건당	45,580
				흡수두께팽창율	1건당	47,380
				치수변화율	1건당	287,480
				내산성시험	1건당	15,530
				내알칼리시험	1건당	15,650
				내시너시험	1건당	15,610
				습열성시험	1건당	15,100
				내변퇴색성시험	1건당	27,580
				내한성시험	1건당	46,310
				내열성시험	1건당	32,960
				내오염성시험	1건당	15,650
				내마모성시험	1건당	141,130
				도막밀착력시험	1건당	16,450
				폼알데하이드방출량	1건당	90,960
		치장목질강화마루판 (소판-섬유판, 파티클보드, 접착식 시공)		소 계		775,300
				치수(이음매 단차 포함)	1건당	7,510
				흡수두께팽창율	1건당	47,380
				치수변화율	1건당	287,480
				내산성시험	1건당	15,530
				내알칼리시험	1건당	15,650
				내시너시험	1건당	15,610
				습열성시험	1건당	15,100
				내변퇴색성시험	1건당	27,580
				내한성시험	1건당	46,310
				내열성시험	1건당	32,960
				내오염성시험	1건당	15,650
				내마모성시험	1건당	141,130
				도막밀착력시험	1건당	16,450
				폼알데하이드방출량	1건당	90,960
성형목탄		소 계				302,410
		일반분석	시료제조		1건당	20,360
			구멍수, 크기 및 무게		1건당	8,740
			함수율		1건당	21,030
			회분		1건당	19,310
			발열량(고위)		1건당	41,440
			고정탄소		1건당	19,110
			전락강도		1건당	7,500
			착화성		1건당	15,000
		황 분석	시료제조		1건당	41,660
			황		1건당	58,260
		무기금속 분석	시료제조		1건당	30,000
			질산바륨		1건당	10,000
			무기금속시험 (1원소 기준)		1건당	10,000