[별첨 3] KS인증심사기준 개정(안) 신구대비표

KS F 3109 인증심사기준 개정(안) 신구대비표

현 행	개정(안)	개정사유
차. 제품의 인증구분(종류·등급 호칭 또는 모델) 1. 재질별 (알루미늄 합금제 문, 목제 문, 강철제 문, 합성수지 문, 스테인리스 강 문) 2. 성능별 (보통문, 방음문, 단열문, 방화문, 결로방지문, 방범문, 안전문) 비고 :	차. 제품의 인증구분(종류·등급 호칭 또는 모델) 1. 재질별 (알루미늄 합금제 문, 목제 문, 강철제 문, 합성수지 문, 스테인리스 강 문) 2. 성능별 (보통, 방음, 단열, 방화, 결로방지, 방범, 안전) <비고> 1)두 가지 이상의 성능 항목을 함께 갖는 종류는 표준의 필수 항목을 모두 충족할 경우 복합 성능으로 인증을 받을 수 있다. 단, 두 가지 이상으로 인증을 받은 경우 인증을 받은 성능 범위를 가감 할 수 없다. 예)알루미늄 합금제 문(단열·방화)로 인증을 받은 경우, 알루미늄 합금제 문(단열) 또는 알루미늄 합금제 문(단열·방화·결로방지)등 으로 임의 변경할 수 없다.	KS표준에 따른 용어의 통일 및 복합 성능의 문에 대한 내용 추가