【별표3】

목재제품의 규격․품질검사에 관한 수수료

※ 부가세 별도
품 목 별					단 위	수수료(원)	시험기간
합 판	보통 합판				1건당	275,070	15일
	콘크리트거푸집용 합판				1건당	290,180
	구조용 합판				1건당	305,810
섬유판					1건당	122,850	15일
파티클보드					1건당	113,840	15일
방부목재		ACQ-1			1건당	111,100	15일
		ACQ-2			1건당	111,100
목질바닥재			소 계			1,065,610	15일
			치수(이음매 단차 포함)		1건당	7,510
			접착성(내수)		1건당	98,340
			휨강도		1건당	22,870
			습윤시 휨강도		1건당	45,950
			평면인장강도		1건당	45,580
			함수율(건량)		1건당	27,950
			흡수두께팽창율		1건당	47,380
			치수변화율		1건당	287,480
			내산성시험		1건당	15,530
			내알칼리시험		1건당	15,650
			내시너시험		1건당	15,610
			습열성시험		1건당	15,100
			내변퇴색성시험		1건당	27,580
			내한성시험		1건당	46,310
			내열성시험		1건당	32,960
			내오염성시험		1건당	15,650
			내마모성시험		1건당	141,130
			도막밀착력시험		1건당	16,450
			내충격성시험		1건당	20,600
			내긁힘성시험		1건당	29,020
			폼알데하이드방출량		1건당	90,960
목재 플라스틱 복합재 (WPC)			소 계			1,351,100	15일 *내후성제외
			전처리		1건당	62,840
			비중		1건당	15,670
			최대 굴곡하중		1건당	23,970
			굴곡 크리프변형		1건당	124,600
			충격저항성	실온	1건당	8,620
				저온	1건당	53,310
			충격강도		1건당	9,270
			뒤틀림성		1건당	85,350
			나사못유지력		1건당	31,300
			미끄럼 저항성		1건당	76,280
			수분흡수율	A법	1건당	45,160
				B법	1건당	98,610
			동결융해		1건당	216,170
			길이선열팽창계수		1건당	270,630
			유해물질 용출시험		1건당	71,910
			폼알데하이드방출량		1건당	90,960
			방염성		1건당	66,450