숙련도시험 참가요강

【PT-2017-04, 금속의 피막 두께 측정】

01.001(금속 및 관련제품)

한국인정기구 숙련도시험 프로그램

한국인정기구  Korea Laboratory Accreditation Scheme

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2017-04, 금속의 피막 두께 측정】

본 숙련도시험에 참가한 시험기관들은 원활한 시험분석을 위하여 아래의 사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

1. 개요 및 목적

◌ 본 숙련도시험 프로그램은 주사 전자현미경을 통해 금속의 피막 두께 측정을 수행하는 시험기관의 시험능력 비교 및 수행도 평가를 통한 시험기관 문제점 파악, 시험능력 개선, 시험결과의 품질보증 등에 목적이 있다.

2. 참가 요건

◌ KOLAS 공인 및 비공인 시험기관과 그 외 일반 산업체의 시험기관 등을 대상으로 본 참가요강에 따라 시험 수행이 가능한 기관

3. 참가신청방법 및 일정

◌ 본 프로그램에 참가를 희망하는 시험기관은 KCL 숙련도시험 홈페이지를 통해 3월 3일까지 숙련도시험운영기관에 참가신청을 접수하여야 한다.

(http://www.kcl.re.kr/pt 온라인신청 시 붙임 1 제출 불필요)

◌ 본 프로그램의 진행일정(예상)은 <표 1>과 같으나 사정에 따라 다소 조정될 수 있다. 신청접수 마감 후 참가기관 수에 따라 시료 순환계획을 확정, 통보하며 결과보고 마감 및 결과공지 시점은 실제 시험 진행상황을 고려하여 추후 재공지할 예정이다.

<표 1> PT-2017-04 예상 일정

내 용	일 정	주 체	비 고
신청접수	공지 ~ 03월 03일	참가기관, 운영기관
시료 순환계획 통보	03월 10일	운영기관	개별 이메일 통보
시료 배포	03월 13일 ~	운영기관
시료수령증 송부	수령 즉시	참가기관
시험실시	수령 3 ~ 5일내	참가기관	개별 이메일 통보

4. 숙련도시험물

4.1 형태 및 내용물

◌ 숙련도시험물은 주사 전자현미경(SEM)을 사용하여 금속의 피막 두께를 측정할 수 있도록 설계·제작된 금속 피막층과 이를 고정, 보호하는 부속물로 이루어져 있다.

◌ 숙련도시험물의 부속품을 교체하거나 제거하지 않은 상태에서 시험을 진행하여야 한다. 단, 장비의 특성으로 인해 부속품 교체 혹은 제거가 필요할 경우 시료가 손상되지 않도록 하며 시험 종료 후 원래 상태로 복구한다.

◌ 숙련도시료는 다층박막된 시료로서 최상부의 피막층 두께만을 측정한다.(<그림 1>의 초록색 선 부분 참조)

<그림 1> 금속의 피막 두께 측정부위

4.2. 수령 및 보고

◌ 참가신청 접수가 완료된 참가기관에 대하여 시료 순환 계획이 개별적으로 공지된다.

◌ 각 시험기관은 시험 종료 후 기 통보받은 시료 순환계획에 따라 숙련도시료를 다음 시험기관에 인편으로 직접 전달하여야 한다. 전달 완료 후 반드시 운영기관 담당자(이용성, 02-3415-8869)에게 연락하여 해당 사실을 보고하여야 한다.

◌ 참가기관은 숙련도시험물을 수령하는 즉시 내용물의 수량, 종류와 파손여부를 확인한 후 3일 이내 “수령증(붙임 2)”을 KCL 숙련도시험 홈페이지 ‘나의 시험현황’을 통해 업로드(서명이 된 pdf 스캔본)하여야 한다.

◌ 각 시험기관은 숙련도 시료를 수령 후 최대 3~5일간 보관할 수 있으며 수령증에 기입한 시험 실시 예정일에 시험을 수행하여야 한다.

◌ 시료 운송비용은 숙련도시험 참가비에 포함되지 않으므로 참가기관이 별도로 처리한다.

5. 시험방법 및 항목

◌ 시험항목 및 시험표준(권장)은 다음과 같다.

시료명	시험항목	단위	시험표준(권장)
금속피막층	금속 피막 두께	㎛	KS D ISO 9220:2009 금속 피막－피막 두께 측정－주사 전자현미경 방법

※ 결과보고서(붙임 3)의 ‘2. 숙련도시료의 시험 결과’ 항목에 사용한 시험규격에 대하여 반드시 기입하여야 한다.

◌ 숙련도시료의 모서리에서 1 ㎜ 떨어진 위치에서부터 최소 3 ㎜ 이상 간격으로 최소 3군데 이상의 지점에서 측정한 평균값을 시험결과로 사용한다.(1개의 현미경 사진에서 3군데 이상의 지점을 측정하며 같은 지점에서의 반복측정은 하지 않는다.)

◌ 각 시험항목의 측정결과에 대한 수치맺음은 ㎚ 단위로 1 ㎚까지 표시한다.

◌ 숙련도시험은 필요한 경우 운영기관인 KCL의 참관 하에 진행될 수 있다.

6. 결과보고 시 유의사항

◌ 결과보고 마감 기한까지 결과보고서(붙임 3)를 작성하여 KCL 숙련도시험 홈페이지 ‘나의 시험현황’을 통해 제출하며 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 결과보고서 상에서 요구하는 모든 데이터를 필히 기입

- 시험결과를 포함하여 시험과 관련된 사항(시험방법, 사용장비 등)을 상세히 기술할 것

- 한글(hwp) 파일 및 시험자/책임자 자필 서명을 포함한 스캔(pdf) 파일 동시 제출

- 파일용량이 10MB를 초과하여 업로드가 불가한 경우 임의의 파일을 업로드한 후 운영기관 이메일(kcl-pt@kcl.re.kr)로 결과보고 파일을 송부하고 운영기관에 전화 연락할 것

◌ 마감 기한 내 결과보고를 제출하지 않을 경우 해당 기관은 평가에서 제외될 수 있다.

7. 숙련도시험결과의 수행도 평가방법

◌ 아래와 같이 z score(또는 robust z score)에 기초하여 수행도를 평가한다. 단, 참가기관의 수 및 결과값의 특성에 따라 ISO 13528에 의한 기타 통계적 방법([eqn: z prime] score 등)으로 수행도 평가를 실시할 수 있다.

[eqn: z _{i} = {(x _{i} -`x _{pt} )} over {sigma _{pt}}]

[eqn: x _{i}] : 참가기관 측정결과, [eqn: x _{pt}] : 설정값, [eqn: sigma _{pt}] : 숙련도시험표준편차

시험기관의 수행도 평가는 z 값에 대하여 다음의 기준을 적용한다.

[eqn: LEFT | z RIGHT | ` LEQ `2]	만족

[eqn: 2`<` LEFT | z RIGHT | `<` 3]	의심

[eqn: LEFT | z RIGHT | `GEQ `3]	불만족

이때 불만족한 결과값을 이상값이라 한다.

8. 연락처

◌ KOLAS 숙련도시험 운영기관 (한국건설생활환경시험연구원)

① 담 당 자	: 천채민, 이성은
② 전 화	: 02-3415-8752, 8745, 8869
③ E - mail	: kcl-pt@kcl.re.kr
④ 주 소	: (06711) 서울특별시 서초구 남부순환로319길 7 한국건설생활환경시험연구원 적합성운영센터

붙임 1)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2017-04, 금속의 피막 두께 측정】

▣ 숙련도시험 참가신청서

시험기관명
기관 대표자		사업자등록번호
주소(시료수령지)	(우: )
KOLAS 공인시험 기관 인정 번호	(KT- )호	KOLAS 공인 시험기관 여부 ( O , X )
		숙련도시험 항목 KOLAS 인정 여부* ( O , X )
KOLAS 담당자 (연락책임자)	(서명)	전화번호
	부서:	E-mail
시험 담당자	(서명)	전화번호
	부서:	E-mail
본 시험기관은 결과의 발설, 공모 및 절차의 위조 등에 따른 불이익이 있음을 인지하였고 해당 행위를 하지 않을 것을 서약합니다. (담당자 서명)

* KOLAS 공인 시험기관의 인정범위에 해당 시험 항목이 포함되는 경우 O,

인정범위에 해당 시험 항목이 포함되지 않거나 KOLAS 공인 시험기관이 아닌 경우 X

◎ 접수 절차

숙련도 홈페이지 접속(http://www.kcl.re.kr/pt) → 로그인 혹은 회원가입

→ 상단 ‘숙련도시험 참가’ 메뉴의 ‘연간일정 및 참가신청’ 클릭

→ 프로그램 번호/프로그램명 및 상세내용 확인 후 ‘신청’ 버튼 클릭

→ 입금 후 진행상태에 ‘결제완료’ 표시가 나타나면 참가신청 완료

※ 자세한 절차 안내는 홈페이지 공지사항 게시판 내 ‘홈페이지 사용 매뉴얼’에서 확인하실 수 있습니다.

온라인 계좌
은행	국민은행
계좌번호	782-01-0003-629
예금주	한국건설생활환경시험연구원
참가비	100,000원(VAT포함)

운영기관 연락처
서울시 서초구 남부순환로 319길 7 한국건설생활환경시험연구원 적합성운영센터 TEL: 02-3415-8876(결제/수납), 8752(운영/기술) 담당자: 천채민, 이성은 E-mail: kcl-pt@kcl.re.kr

붙임 2)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2017-04, 금속의 피막 두께 측정】

▣ 수 령 증

숙련도시험 프로그램의 원활한 진행을 위하여 참가 시험기관은 시료를 수령하는 즉시 이 서식을 작성하여 이메일로 송부하여 주시기 바랍니다.(서명이 포함된 스캔 파일)

-. KOLAS 숙련도시험운영기관 (한국건설생활환경시험연구원)

① 담 당 자	: 천채민, 이성은
② 전 화	: 02-3415-8752, 8745, 8869
③ E - mail	: kcl-pt@kcl.re.kr

PT-2017-04 “금속의 피막 두께 측정”시료를 정히 수령합니다.

-. 시료 수령일	2017. . .
-. 시험 실시 시간	2017. . .
-. 시료가 시험을 수행하기에 적합한가?		예 / 아니오
-. 코멘트 사항
-. 시료 수령기관
-. 시료 수령인(서명)	(서명)
-. 담당자 전화번호

붙임 3)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2017-04, 금속의 피막 두께 측정】

▣ 숙련도시험 결과보고서

시험소 코드	기입하지마시오

1. 참가시험기관의 일반현황

참가시험기관명
담당부서

2. 숙련도시료의 시험 결과

※ 숙련도시료는 다층박막된 시료로서 최상부의 피막층 두께만을 측정한다.

※ 숙련도시료의 부속품을 교체하거나 제거하지 않은 상태에서 시험을 진행하여야 한다.

※ 숙련도시료의 모서리에서 1 ㎜ 떨어진 위치에서부터 최소 3 ㎜ 이상 간격으로 최소 3군데 이상의 지점에서 측정한 평균값을 시험결과로 사용한다.(1개의 현미경 사진에서 3군데 이상의 지점을 측정하며 같은 지점에서의 반복측정은 하지 않는다.)

※ 각 시험항목의 측정결과에 대한 수치맺음은 ㎚ 단위로 1 ㎚까지 표시한다. 측정불확도는 측정결과의 표현과 같은 자리수로 표기한다.

예) 금속 피막 두께: (858 ± 11) ㎚

시험항목	측정결과(단위: ㎛)
	1회	2회	3회	평균값	불확도 (95 % 신뢰수준, k = )	시험방법 (표준명)
금속 피막 두께

3. 시험과 관련된 사항

-. 사용장비

장비명	제작사	모델	측정범위 및 검출한계	교정일자

-. 시험조건

·측정 시 시험실 온/습도 :  온도            ℃,  상대습도(R.H.)             %

4. 숙련도시험 프로그램에 대한 의견(시료, 측정, 제안사항 등)

5. 시험실시일 :  20  년   월   일

시험자	전화 :
기술책임자/승인자	(서명) 전화 :

작성일자 :

6. 측정불확도 평가 (별첨 가능)

※ ‘2. 숙련도시료의 시험 결과’ 항목에 ISO guide 98-3(측정불확도 표현지침서) 등에 따라 산출한 확장불확도를 포함하여야 함.

-. 측정불확도 추정보고서는 단위를 명확하게 기술하며, 성분별로 다음과 같은 과정을 반드시 구분하여 작성할 것

가. 측정량의 관계모델식(수학적 모델식)

나. 입력량의 표준불확도(인자별 구분)

다. 합성표준불확도

라. 유효자유도계산 및 확장불확도(포함인자 및 측정량의 표기)

-. 불확도 추정 총괄표 작성 (시험항목별 작성)

※ 본 불확도 추정양식은 하나의 예시이며, 기관 내에 자체 양식이 있을 경우 이를 이용하여 보고하여도 무방함. 단, 본 양식의 내용이 모두 포함되어 있어야 함.

○ 측정량 및 측정값
○ 측정량의 관계 모델식 ( ) ※ 각 기호에 대한 설명을 기입하시오.
주요인자별 표준불확도 산출
기호	불확도요인		단위	측정값		표준불확도,		확률분포		불확도 기여도(%)*	유효 자유도
예) M	예) 장비교정		g	...		...		정규분포		10	∞
합성표준불확도						유효자유도			포함인자(k)
확장불확도						신뢰수준

* 기여율은 합성표준불확도에 대한 각 표준불확도의 백분율로서 계산은 다음과 같다.

[eqn: {(c _{x _{i}} TIMES u(x _{i} )) ^{2}} over {(u _{c} (y)) ^{2}} TIMES 100(%)]