숙련도시험 참가요강(PT-2017-07)

【고무바닥재의 유해중금속(Pb, Cd) 분석(시험), 탄성포장재의 HIC(머리상해기준치) 측정(검사)】

시험분야 : 02.002(비철), 02.025(기타환경), 02.008(기타재료 및 제품), 02.016(기타 석유제품), 02.022(폐수 및 폐기물), 02.034(유아용품)

검사분야 : 02.003(생활용품 검사)

한국인정기구 숙련도시험 프로그램

한국인정기구  Korea Laboratory Accreditation Scheme

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2017-07, 고무바닥재의 유해중금속(Pb, Cd) 분석, 탄성포장재의 HIC(머리상해기준치) 측정】

본 숙련도시험에 참가하는 기관들은 원활한 시험분석을 위하여 아래의 사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

1. 개요 및 목적

◌ 본 숙련도시험 프로그램은 『고무바닥재의 유해중금속(Pb, Cd) 분석(시험분야)』 또는 『탄성포장재의 HIC(머리상해기준치) 측정(검사분야)』을 수행하는 시험기관*의  시험능력 비교 및 수행도 평가를 통한 시험기관 문제점 파악, 시험능력 개선, 시험결과의 품질보증 등에 목적이 있다.

*) 단, “고무바닥재의 유해중금속(Pb, Cd) 분석(시험분야)” 또는 “탄성포장재의 HIC(머리상해기준치) 측정(검사분야)” 숙련도 프로그램에 개별적으로 참여 가능

2. 참가 요건

◌ KOLAS 공인 및 비공인 시험 기관과 그 외 일반 산업체의 시험기관 등을 대상으로 본 참가요강에 따라 시험 수행이 가능한 기관

◌ 고무바닥재의 유해중금속(Pb, Cd) 분석 또는 탄성포장재의 HIC(머리상해기준치) 측정 수행이 가능한 기관(두 시험 중 하나 이상의 시험이 가능한 기관)

3. 참가신청방법 및 일정

◌ 본 프로그램에 참가를 희망하는 시험기관은 KCL 숙련도시험 홈페이지(http://www.kcl.re.kr/pt)를 통해 4월 7일까지 숙련도시험운영기관에 참가신청을 접수하여야 한다.

◌ 본 프로그램의 진행일정(예상)은 <표 1> 고무바닥재의 유해중금속(Pb, Cd) 분석 일정, <표 2> 포장탄성재의 HIC(머리상해기준치) 측정 일정과 같으며 사정에 따라 다소 조정될 수 있다. 신청접수 마감 후 참가기관 수에 따라 시험 계획을 확정, 통보하며 결과공지 시점은 실제 시험 진행 상황을 고려하여 추후 재공지할 예정이다.

<표 1> 고무바닥재의 유해중금속(Pb, Cd) 분석 일정 - 시험분야

내 용	일 정	주 체	비고
신청접수	공지 ~ 4월 7일	참가기관, 운영기관
시료배포	4월 13일까지	운영기관	일괄배송
시료수령증 홈페이지 업로드	수령 후 3일내	참가기관
시험실시	시험기관 자유	참가기관
결과보고	4월 27일까지	참가기관

<표 2> 포장탄성재의 HIC(머리상해기준치) 측정 일정 - 검사분야

내 용	일 정	주 체	비고
신청접수	공지 ~ 4월 7일	참가기관, 운영기관
시험 실시 계획 통보	4월 14일	운영기관	개별 이메일 통보
시험실 방문 및 시험 실시	4월 17일 ~ 4월 28일 (추후 공지)	참가기관	현장 시험
시료수령증 홈페이지 업로드	시험 실시 후 3일내	참가기관
결과보고	현장시험 당일 일정 통보	참가기관

4. 숙련도시험물

4.1 형태 및 내용물

4.1.1 시험분야(우레탄 고무의 중금속)

◌ 숙련도시험물은 중금속(납, 카드뮴) 함량 분석을 수행할 수 있도록 제작된 bottle(시료량 약 5 g)이다.

4.1.2 검사분야(HIC 측정)

◌ 숙련도시험물은 HIC 측정을 수행할 수 있도록 제작된 고무매트(폭, 두께 각각 500 mm, 50 mm)이다.

4.2. 수령 및 보고

◌ 각 참가기관은 숙련도시험물을 수령하는 즉시 내용물의 수량, 종류와 파손여부를 확인한 후 3일 이내 “수령증(붙임 1)”을 KCL 숙련도시험 홈페이지 ‘나의 시험현황’을 통해 업로드(서명이 된 pdf 스캔본)하여야 한다.

◌ 시험 실시 전까지 숙련도시료의 습기 및 직사광선 노출에 각별히 주의하여 보관한다.

5. 시험방법 및 항목

◌ 본 숙련도 시험물의 시험항목 및 시험규격(권장)은 다음과 같다.

분야	시험항목	시험범위*	단위	(권장)시험규격
시험 (중금속)	납, 카드뮴 (mg/kg)	50 ~ 500	mg/kg	KS M 6956 『재활용 고무 분말의 유해물질 측정방법』 IEC 62321-5 『Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 5:Cadmium, lead and chromium in polymers and electronics and cadmium and lead in metals by AAS, AFS, ICP-OES and ICP-MS』 ASTM D 4004 『Standard Test Methods for Rubber—bDetermination of Metal Content by Flame Atomic Absorption (AAS) Analysis』 등 국내외 유효성이 입증된 시험방법 ※ 단, 시험 시료의 전처리는 용해(digestion)법을 이용한 방법만을 사용토록 한다.
검사 (HIC)	HIC	200 ~ 1500	-	안전인증기준 부속서12 제 9부 (어린이놀이기구-제9부 : 충격흡수표면구역의 시험방법)

※ 시료는 시험범위 내로 제작되어 시험범위 내의 값을 측정 할 수 있는 경우 시험 참가가 가능함.

- 시험방법은 위 시험규격 외에 시험기관에서 일상적으로 사용하는 국제규격, 국가규격, 단체규격 및 유효성이 검증된 방법 등을 사용할 수 있다.

6. 시험 시 주의사항

6.1 유해중금속 측정

◌ 숙련도시험물 수령 후 훼손 여부를 확인한다.

6.2 HIC 측정

◌ 숙련도시험물의 훼손 여부를 확인한다.

◌ 탄성포장재의 HIC 측정시 운영기관에서 보유한 바닥면을 활용한다.

◌ HIC meter의 낙하높이는 1 m 및 1.3 m로 수행한 후 그 결과를 정수로 맺음 하여 제출하며, 측정시 첫 번째 충격데이터는 버리고 2회부터 측정한 결과를 제출하도록 한다.

7. 결과보고 시 유의사항

◌ 결과보고 마감 기한까지 결과보고서(붙임 2)를 작성하여 KCL 숙련도시험 홈페이지 ‘나의 시험현황’을 통해 제출하며 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 결과보고서 상에서 요구하는 모든 데이터를 필히 기입

- 시험결과를 포함하여 시험과 관련된 사항(시험방법, 사용장비 등)을 상세히 기술할 것

- 한글(hwp) 파일 및 시험자/책임자 자필 서명을 포함한 스캔(pdf) 파일 동시 제출

- 파일용량이 10MB를 초과하여 업로드가 불가한 경우 임의의 파일을 업로드한 후 운영기관 이메일(kcl-pt@kcl.re.kr)로 결과보고 파일을 송부하고 운영기관에 전화 연락할 것

◌ 마감 기한 내 결과보고를 제출하지 않을 경우 해당 기관은 평가에서 제외될 수 있다.

8. 숙련도시험결과의 수행도 평가방법

◌ 아래와 같이 z score(또는 robust z score)에 기초하여 수행도를 평가한다. 단, 참가기관의 수 및 결과값의 특성에 따라 ISO 13528에 의한 기타 통계적 방법([eqn: z prime] score 등)으로 수행도 평가를 실시할 수 있다.

[eqn: z _{i} = {(x _{i} -`x _{pt} )} over {sigma _{pt}}]

[eqn: x _{i}] : 참가기관 측정결과, [eqn: x _{pt}] : 설정값, [eqn: sigma _{pt}] : 숙련도시험표준편차

시험기관의 수행도 평가는 z 값에 대하여 다음의 기준을 적용한다.

[eqn: LEFT | z RIGHT | ` LEQ `2]	만족

[eqn: 2`<` LEFT | z RIGHT | `<` 3]	의심

[eqn: LEFT | z RIGHT | `GEQ `3]	불만족

이때 불만족한 결과값을 이상값이라 한다.

9. 연락처

◌ KOLAS 숙련도시험 운영기관 (한국건설생활환경시험연구원)

① 담 당 자	: 천채민, 이윤지
② 전 화	: 02-3415-8869, 8876, 8752
③ E - mail	: kcl-pt@kcl.re.kr
④ 주 소	: (06711) 서울특별시 서초구 남부순환로319길 7 한국건설생활환경시험연구원 적합성운영센터

붙임 1)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2017-07, 고무바닥재의 유해중금속(Pb, Cd) 분석, 탄성포장재의 HIC(머리상해기준치) 측정】

▣ 수 령 증

숙련도시험 프로그램의 원활한 진행을 위하여 참가 시험기관은 시료를 수령하는 즉시 이 서식을 작성하여 이메일로 송부하여 주시기 바랍니다.(서명이 포함된 스캔 파일)

-. KOLAS 숙련도시험운영기관 (한국건설생활환경시험연구원)

① 담 당 자	: 천채민, 이윤지
② 전 화	: 02-3415-8869, 8876, 8752
③ E - mail	: kcl-pt@kcl.re.kr

PT-2017-07 “고무바닥재의 유해중금속(Pb, Cd) 분석 및 탄성포장재의 HIC(머리상해기준치) 측정”시료를 정히 수령합니다.

-. 시료 구분	□ 고무바닥재의 유해중금속(Pb, Cd) 분석 시료 □ 탄성포장재의 HIC(머리상해기준치) 측정 시료
-. 시료 수령일	2017. . .
-. 시료 번호
-. 시료가 시험을 수행하기에 적합한가?		예 / 아니오
-. 코멘트 사항
-. 시료 수령기관
-. 시료 수령인(서명)	(서명)
-. 담당자 전화번호

붙임 2)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2017-07, 고무바닥재의 유해중금속(Pb, Cd) 분석, 탄성포장재의 HIC(머리상해기준치) 측정】

▣ 숙련도시험 결과보고서

시험소 코드	기입하지마시오

1. 참가시험기관의 일반현황

참가시험기관명
담당부서

2-1. 숙련도시료의 시험 결과(고무바닥재의 유해중금속(Pb, Cd) 분석)

항목 (단위)	측정결과					시험방법	전처리방법
	측정값				불확도 ( % 신뢰수준, k= )
	1회	2회	3회	대표값
Pb (mg/kg)
Cd (mg/kg)

※ 각 시험 항목에 대한 측정결과의 단위는 참가기관 임의로 변경할 수 없음.

※ 각 측정결과의 수치맺음은 소수점 첫째자리로 표기함.

※ 측정불확도는 측정결과의 표현과 같은 자리수로 표기하며 별도의 요구가 없는 한 약 95 %의 신뢰수준으로 표시함.

※ raw data 제출

2-2. 숙련도시료의 시험 결과(탄성포장재의 HIC(머리상해기준치) 측정)

항목 (단위)		측정결과							시험방법
		측정값						불확도 (95 % 신뢰수준, k= )
		1회	2회	3회	4회	5회	대표값
HIC	1 m 낙하
	1.3 m 낙하

※ 각 시험 항목에 대한 측정결과의 단위는 참가기관 임의로 변경할 수 없음.

※ 각 측정결과의 수치맺음은 정수자리로 표기함.

※ 측정불확도는 측정결과의 표현과 같은 자리수로 표기하며 별도의 요구가 없는 한 약 95 %의 신뢰수준으로 표시함.

※ raw data 제출

3. 시험과 관련된 사항

- 사용장비

장비명	제작사	모델	측정범위 및 검출한계	교정일자

- 시험조건

· 측정 시 시험실 온/습도 :  온도            ℃,  상대습도              %

4. 숙련도시험 프로그램에 대한 의견(시료, 측정, 제안사항 등)

5. 시험기간

- HIC 시험 :  20  년   월   일

- 유해중금속 분석 :  20  년   월   일

시험자	전화 :
기술책임자/승인자	(서명) 전화 :

작성일자 :

6. 측정불확도 평가 (별첨 가능)

※ ‘2. 숙련도시료의 시험 결과’ 항목에 ISO guide 98-3(측정불확도 표현지침서) 등에 따라 산출한 확장불확도를 포함하여야 함.

-. 측정불확도 추정보고서는 단위를 명확하게 기술하며, 성분별로 다음과 같은 과정을 반드시 구분하여 작성할 것

가. 측정량의 관계모델식(수학적 모델식)

나. 입력량의 표준불확도(인자별 구분)

다. 합성표준불확도

라. 유효자유도계산 및 확장불확도(포함인자 및 측정량의 표기)

-. 불확도 추정 총괄표 작성 (시험항목별 작성)

※ 본 불확도 추정양식은 하나의 예시이며, 기관 내에 자체 양식이 있을 경우 이를 이용하여 보고하여도 무방함. 단, 본 양식의 내용이 모두 포함되어 있어야 함.

○ 측정량 및 측정값
○ 측정량의 관계 모델식 ( ) ※ 각 기호에 대한 설명을 기입하시오.
주요인자별 표준불확도 산출
기호	불확도요인		단위	측정값		표준불확도,		확률분포		불확도 기여도(%)*	유효 자유도
예) M	예) 장비교정		g	...		...		정규분포		10	∞
합성표준불확도						유효자유도			포함인자(k)
확장불확도						신뢰수준

* 기여율은 합성표준불확도에 대한 각 표준불확도의 백분율로서 계산은 다음과 같다.

[eqn: {(c _{x _{i}} TIMES u(x _{i} )) ^{2}} over {(u _{c} (y)) ^{2}} TIMES 100(%)]