숙련도시험 참가요강

【PT-2017-11, 섬유제품의 마찰견뢰도 시험】

02.026(섬유)

한국인정기구 숙련도시험 프로그램

한국인정기구  Korea Laboratory Accreditation Scheme

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2017-11, 섬유제품의 마찰견뢰도 시험】

본 숙련도시험에 참가한 시험기관들은 원활한 시험분석을 위하여 아래의 사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

1. 개요 및 목적

◌ 본 숙련도시험 프로그램은 섬유제품의 마찰견뢰도 시험을 수행하는 시험기관의 시험능력 비교 및 수행도 평가를 통한 시험기관 문제점 파악, 시험능력 개선, 시험결과의 품질보증 등에 목적이 있다.

2. 참가 요건

◌ KOLAS 공인 및 비공인 시험기관과 그 외 일반 산업체의 시험기관 등을 대상으로 본 참가요강에 따라 시험 수행이 가능한 기관

3. 참가신청방법 및 일정

◌ 본 프로그램에 참가를 희망하는 시험기관은 KCL 숙련도시험 홈페이지(http://www.kcl.re.kr/pt)를 통해 6월 9일까지 숙련도시험운영기관에 참가신청을 접수하여야 한다.

◌ 본 프로그램의 진행일정(예상)은 <표 1>과 같으며 사정에 따라 다소 조정될 수 있다.

<표 1> PT-2017-11 예상 일정

내 용	일 정	주 체	비고
신청접수	공지 ~ 6월 9일	참가기관, 운영기관
시료배포	6월 15일까지	운영기관	일괄배송
시료수령증 송부	수령 후 3일내	참가기관	수령증 홈페이지 업로드
시험실시	시험기관 자유	참가기관	시험 실시 전 최소 4시간 컨디셔닝 실시
결과보고	6월 29일까지	참가기관
참가자에게 결과공지	8월 중	운영기관

4. 숙련도시험물

4.1 형태 및 내용물

◌ 숙련도시험물은 섬유 시료 1 점(길이 20 ㎝ × 폭 30 ㎝)과 이를 포장하는 부속물로 구성된다.

4.2. 수령 및 보고

◌ 각 참가기관은 숙련도시험물을 수령하는 즉시 내용물의 수량, 종류와 파손여부를 확인한 후 3일 이내 “수령증(붙임 1)”을 KCL 숙련도시험 홈페이지 ‘나의 시험현황’을 통해 업로드(서명이 된 pdf 스캔본)하여야 한다.

5. 시험방법 및 항목

◌ 시험항목 및 시험표준(권장)은 다음과 같다.

시료명	시험항목	단위	시험표준(권장)
섬유 시료	마찰견뢰도	급	KS K 0650:2011 염색물의 마찰 견뢰도 시험 방법:크로크미터법 KS K ISO 105-X12:2016 텍스타일-염색 견뢰도 시험-제X12부:마찰 견뢰도

※ 결과보고서(붙임 2)의 ‘2. 숙련도시료의 시험 결과’ 항목에 사용한 시험규격에 대하여 반드시 기입하여야 한다.

◌ 섬유 시료의 경사방향으로 시험을 진행한다.

◌ 숙련도시험은 필요한 경우 운영기관인 KCL의 참관 하에 진행될 수 있다.

6. 시험 시 주의사항

◌ 시료 수령 후 포장의 훼손 여부를 확인한 후 시험을 시작하기 전에는 포장을 벗기지 않고 보관한다.

◌ 시험 실시 전 최소 4시간 컨디셔닝 후 시험을 진행한다.

◌ 크로크미터 사용에 있어서는 900 g의 하중을 가한 마찰자를 백면포로 단단히 싼 후 시험편 위에서 100 ㎜ 사이를 10초간 10회 왕복 마찰한다.

7. 결과보고 시 유의사항

◌ 결과보고 마감 기한까지 결과보고서(붙임 2)를 작성하여 KCL 숙련도시험 홈페이지 ‘나의 시험현황’을 통해 제출하며 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 결과보고서 상에서 요구하는 모든 데이터를 필히 기입

- 시험결과를 포함하여 시험과 관련된 사항(시험방법, 사용장비 등)을 상세히 기술할 것

- 한글(hwp) 파일 및 시험자/책임자 자필 서명을 포함한 스캔(pdf) 파일 동시 제출

- 파일용량이 10MB를 초과하여 업로드가 불가한 경우 임의의 파일을 업로드한 후 운영기관 이메일(kcl-pt@kcl.re.kr)로 결과보고 파일을 송부하고 운영기관에 전화 연락할 것

◌ 마감 기한 내 결과보고를 제출하지 않을 경우 해당 기관은 평가에서 제외될 수 있다.

8. 숙련도시험결과의 수행도 평가방법

◌ 본 숙련도 프로그램은 시험결과가 정성적으로 표현되는 정성적 숙련도 프로그램으로써  ISO 13528 11항에 따라 수행도 평가가 수행된다.

◌ 참가자들의 결과값 중 최빈값 혹은 중위수를 설정값으로 정하여 설정값과 일치하는 결과값을 제출한 시험기관은 만족, 불일치할 경우 설정값과 결과값의 차이에 따라 수행도를 평가한다.

◌ 단, 참가기관의 수 및 결과값 분포의 특성에 따라 다른 수행도 평가 방법을 사용할 수 있으며 숙련도시험 전문가로 구성된 자문그룹을 통하여 최종적으로 결정한다.

9. 연락처

◌ KOLAS 숙련도시험 운영기관 (한국건설생활환경시험연구원)

① 담 당 자	: 천채민, 이윤지
② 전 화	: 02-3415-8869, 8876, 8752
③ E - mail	: kcl-pt@kcl.re.kr
④ 주 소	: (06711) 서울특별시 서초구 남부순환로319길 7 한국건설생활환경시험연구원 적합성운영센터

붙임 1)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2017-11, 섬유제품의 마찰견뢰도 시험】

▣ 수 령 증

숙련도시험 프로그램의 원활한 진행을 위하여 참가 시험기관은 시료를 수령하는 즉시 이 서식을 작성하여 홈페이지에 업로드 해주시기 바랍니다.(서명이 포함된 스캔 파일)

-. KOLAS 숙련도시험운영기관 (한국건설생활환경시험연구원)

① 담 당 자	: 천채민, 이윤지
② 전 화	: 02-3415-8869, 8876, 8752
③ E - mail	: kcl-pt@kcl.re.kr

PT-2017-11 “섬유제품의 마찰견뢰도 시험”시료를 정히 수령합니다.

-. 시료 수령일	2017. . .
-. 시료 번호
-. 시료가 시험을 수행하기에 적합한가?		예 / 아니오
-. 코멘트 사항
-. 시료 수령기관
-. 시료 수령인(서명)	(서명)
-. 담당자 전화번호

붙임 2)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2017-11, 섬유제품의 마찰견뢰도 시험】

▣ 숙련도시험 결과보고서

시험소 코드	기입하지마시오

1. 참가시험기관의 일반현황

참가시험기관명
담당부서

2. 숙련도시료의 시험 결과

항목		측정결과 (급)			시험방법 (규격명)
		판정자 1	판정자 2	판정자 3
마찰견뢰도 - 크로크미터법	건조 시험
	습윤 시험

※ 시료의 경사방향으로 시험을 진행한다.

※ 3명의 판정자가 건조/습윤 시험에 대해 각각 1회씩 판정한다.

※ 측정결과는 오염 판정 급수(정수 또는 절반(half) 등급)로 표기한다.

(예) 건 1급, 습 1급,

건 1-2급, 습 1-2급

※ 숙련도시험 결과보고서 양식은 임의로 수정하지 않는다.

3. 시험과 관련된 사항

- 사용장비

장비명	제작사	모델

- 시험조건

· 측정 시 시험실 온/습도 :  온도            ℃,  상대습도              %

· 시험 실시 전 컨디셔닝 시간 :           시간             분

· 판정 광원의 종류 :

· 조도 :             lux

4. 숙련도시험 프로그램에 대한 의견(시료, 측정, 제안사항 등)

5. 시험기간 :  20  년   월   일

시험자	(서명) 전화 :
기술책임자/승인자	(서명) 전화 :

작성일자 :