항공위험물 포장용기 검사 절차

1. 신규 성능검사: 새로 생산하는 포장 및 용기가 성능시험 요건을 충족하는지 검사하는 것

2. 정기 재시험: 신규 성능검사 이후 최소 12개월 내에 한번 이상 정기적으로 재시험 하는 것

3. 재신청: 기 발급된 검사증의 유효기간 내에 동일한 포장형식의 시료를 신규성능검사 결과를 확

인할 수 있는 검사기관에 신청 하여 검사증을 재발급 받는 것

4. “V”포장용기 검사: 항공위험물운송기술기준 제116조 9항 및 동항 2호의 요건을 충족한 특수

포장이 성능시험 요건을 충족하는지 검사하는 것