에어필터 등 미세먼지 대응 제품 시험안내

◈ 안녕하십니까?

한국건설생활환경시험연구원(KCL) 공기환경센터(충북 진천)는 에어필터, 간이측정기, 열회수형 환기장치, 마스크 등 미세먼지 대응 제품에 대한 종합시험서비스를 제공하고 있습니다.

아래와 같이 관련 소재 및 융‧복합 제품별 시험 담당자에 대해 안내해드리오니 많은 관심 부탁드립니다.

- 아 래 -

☐ 시험 품목별 담당자 연락처

시험 품목	담당자	시험 품목	담당자
마스크(의약외품)	이재호 주임(043-753-3111) jhlee0520@kcl.re.kr	<에어필터 및 공기청정기> 1) 환기용 공기 필터 유닛 - KS B 6141 2) 공기청정기 에어필터 - KS C 9325 3) 캐빈필터 - SPS-KACA014-0014 - DIN 71460 - KS R ISO 11155 4) 환기·공조 필터 - ANSI/ASHRAE 52.2 - ISO 16890 5) HEPA·ULPA 필터 - EN 1822-1 - ISO 29463 6) 미세먼지차단망 - KCL-IT-건물필터-06 7) 공기청정기 - SPS-KACA002-0132 - KS C 9314	박지윤 주임 (043-753-3115) nuyij111@kcl.re.kr
마스크(CE인증)	이재호 주임(043-753-3111) jhlee0520@kcl.re.kr
간이측정기	이상구 책임(043-753-3180) oh239@kcl.re.kr 이민정 선임(043-753-3107) leemj@kcl.re.kr 김일한 선임(043-753-3620 kih@kcl.re.kr
정도검사	이상구 책임(043-753-3180) oh239@kcl.re.kr 이민정 선임(043-753-3107) leemj@kcl.re.kr 김일한 선임(043-753-3620 kih@kcl.re.kr
열회수형 환기장치	김태영 선임(043-753-3108) tykim@kcl.re.kr

☞ 시료 발송 주소 : 충북 진천군 덕산면 여안로 13 (재)한국건설생활환경시험연구원 공기환경센터

☞ 수납 및 계산서 발행 : 배소영 연구원 (043-753-3100)

공기청정기 시험의뢰서

업 체 명		접수일자		신청인	성 명
사업자등록번호		대 표 자		전화번호
주 소			팩스번호
수 신 인 이 메 일			전자계산서 수신용 이메일		문자수신용 핸드폰번호
성적서 용도	□	품질관리	□	기타( )
처 리 구 분		성적서 발급 매수	국문 ( ) 매, 영문 ( ) 매
성 적 서 수 령 방 법				(
	등기 우송		주소:
시료 부착방법
기타 요구사항 (실비 징수)			□	특수 영문 및 기타 언어 번역	□	기타
	(		경우,		장)		(		)
시 료 명		□ 1. □ 2. □ 3.	성적서 형태	비KOLAS성적서
분할 접수 여부	예	□	,아니오	□
시 험 항 목	시 험 규 격	수량	단가	금액
1.	0.01 µm 입자제거효율	SPS KACA002-132 Modified (의뢰자제시 시험방법)	1
2.	유해가스 제거효율	SPS KACA002-132 Modified (의뢰자제시 시험방법)	1
3.	오존 발생량	SPS KACA002-132 Modified (의뢰자제시 시험방법)	1

기 본 료 :	5,000		부 본 료 :			기타비용 :			총수수료(VAT포함) :
기타 사항 (필히 기재)	1. 공기청정기 운전조건 : Stage 3 or Turbo or Max .. etc. 2. 공기청정기 가동시간 : 40 min or 1 hours .. etc.	세금계산서 발행 및 대금 지급 정보
사업자등록번호
시험 후 시료의 처리방법	성적서 발급시 ⇒ □반환, □폐기 ※ 반환 시, 직접 배차해 주시거나 방문 해주셔야 합니다.	대표자
사업장소재지
업태		종목
전자세금계산서 이메일
영문성적서 신청 시 해당 영문 기재	업체명
주소명
시료명
	- 안 내 사 항 -
	1.	당 연구원은 KOLAS 인정을 받은 시험항목에 대하여 KOLAS 성적서 발급을 우선합니다.
	2.	시험완료 후에는 성적서의 분할발급이 불가능하고 부본신청은 발급일로부터 5년이내이며 시험성적서 발급 후 시험 취소는 불가능하며
		(시험 종료 전 취소시 시험 진행 20% 이내인 경우 시험수수료 20% 차감, 그 외의 경우 시험진행률에 따른 시험수수료 차감 후 환불),
		시험성적서 발급 후 성적서 변경시에는 서면으로 요청하여야하며, 원본성적서 반환의 경우에 한함.
	3.	시험성적서는 당 연구원과 사전협의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용할 수 없습니다.
	4.	수수료가 3주 이내에 입금되지 않을 경우 시료 및 신청서는 자동 폐기 됩니다.
	5.	시험성적서 위변조 확인 http://www.kcl.re.kr 메인화면[고객서비스 > 성적서조회 > 성적서 원본확인] 참조
상기 내역과 같이 시험 신청하며 유의사항에 대하여 확인하였음.	신청인 성명

세금계산서 발행 및 수납 확인서

본 확인서는 연구원 「의뢰시험업무규정」제12조 제1항에 따라 후불 납부하는 업체에

한하여 작성합니다.

별지 제1호 시험분석 신청인은 연구원 규정에 따라 청구 세금계산서 발행 후 시험을 진행

하는 것에 동의하며 세금계산서 발행 이후에는 신청서의 안내사항에 따라 취소 수수료가

발생할 수 있음을 확인합니다.

신청인은 별도 약정이 없는 경우 청구 세금계산서 발행일의 익월 말일까지 수수료를 수납할

것을 약정 합니다.

20    년     월     일

신청인 :                    (서명 또는 인)

한국건설생활환경시험연구원장 귀하

개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서

(재)한국건설생활환경시험연구원(이하“연구원”이라 한다)은 접수·상담을 위하여 아래와 같이 개인정보를

수집·이용 및 제3자에게 제공하고자 합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.

개인정보 수집‧이용 내역

개인정보 항목	수집·이용 목적	보유기간
성명, 주소, 전자우편 주소, 휴대전화번호, 회사명	연구원에 신청하신 업무수행(시험, 검사, 인증, 교육, 연구 개발 등)의 용도, 신청고객과 원활한 연락, 설문조사, 고객 관리 등 서비스 제공을 위하여 사용됩니다.	5년 (단, KC인증 관련 개인정보는 인증서 폐기 시 까지 )

※ 위의 개인정보 수집‧이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 후에도 철회가능

합니다. 다만, 동의를 거부할 경우 연구원이 제공하는 각종 서비스에 제한을 받을 수 있습니다.

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?                □ 예  □ 아니오

개인정보 제3자 제공내역

제공 목적	제공 항목	보유기간
관련법령에 따른 인증기관 및 정부기관 자료 제공 요청 시	성명, 주소, 전자우편주소, 휴대전화번호, 회사명	1년

※ 위의 개인정보 수집‧이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 후에도 철회가능

합니다. 다만, 동의를 거부할 경우 연구원이 제공하는 각종 서비스에 제한을 받을 수 있습니다.

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?                □ 예  □ 아니오

(해당 시) 고유식별정보 처리 내역

해당하는 경우에만 개인정보보호법 제15조 제1항 제2호에 따라 법령상 의무를 준수하기 위하여

아래와 같이 개인정보를 수집‧이용합니다.

항 목	수 집 목 적	수집근거
주민등록번호	공급받는자가 사업자가 아닌 경우 세금계산서 발급	부가가치세법제 32조

20   년    월    일                      성명                      (서명 또는 인)

(재)한국건설생활환경시험연구원 귀중

※ 공기청정기 0.01 µm 입자제거효율 시험의뢰시, 아래 노란색표기 부분 수정 및 서명 후 시험의뢰서와 함께 첨부 부탁드립니다.

공기청정기 0.01 µm 입자제거효율

의뢰자 제시 방법

○ 공기청정기 0.01 µm 입자제거효율 의뢰자 제시 시험방법

1) 시험목적

(1) 본 시험은 업체명에서 제공한 공기청정기의 시간에 따른 입자제거효율을 시험한다. 본 시험은 의뢰자 요구 조건에 따라 KCl(염화칼륨) 0.01 µm 직경의 입자를 측정한다.

2) 장비 및 환경조건

(1) 시험 챔버의 구성 및 환경조건은 한국공기청정협회 규격 (SPS-KACA002-0132:2022, 실내용 공기청정기)에 따른다.

(2) 시험 장비 구성은 입자발생장치(EP-NGS20, Eco Pictures Co., Ltd, Korea), 입자측정장치(SMPS, Scanning mobility particle sizer, DMA model 3081, Classifier model 3080, CPC 3776, TSI, USA) 등을 사용한다.

3) 시험방법 및 절차

(1) 시험 챔버 내 분진은 교반기를 작동시키면서 측정 범위 내 입자농도가 (1×104)~(5×108) 개/m3 에 도달될 때까지 시험 챔버 내로 입자를 공급한다.

(2) 자연감소 및 운전감소를 각 1회 측정하며, 입자 발생 안정화 후 1시간 동안 입자제거효율이 99.999 more % 로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소를 측정한다.

4) 시험결과 산출

(1) 공기청정기 운전에 따른 입자제거효율은 다음의 식으로 산출한다.

[eqn: eta ``=` LEFT ( 1- {C _{cf}} over {C _{ci}} RIGHT ) ` TIMES `100]

여기서  [eqn: eta]  : 공기청정기 운전시간에 따른 입자제거효율 (%)

[eqn: C _{cf}] : 공기청정기 운전 측정시간 t 분에서의 입자농도 (개/cm³)

[eqn: C _{ci}] : 공기청정기 운전 측정개시점 t=0 에서의 입자농도 (개/cm³)

(2) 입자제거효율은 자연 감소율이 반영된 결과이다.

업체명 :                (인)

※ 유해가스 제거효율 시험의뢰시, 아래 노란색표기 부분 수정 및 서명 후 시험의뢰서와 함께 첨부 부탁드립니다.

유해가스 제거효율

의뢰자 제시 시험방법

○ 유해가스 제거효율 의뢰자 제시 시험방법

1) 시험목적

(1) 본 시험은 업체명에서 제공한 시험체의 시간에 따른 유해가스 제거효율을 시험한다. 본 시험은 의뢰자 요구 조건에 따라 암모니아, 초산, 아세트알데하이드, 톨루엔, 폼알데하이드의 유해가스를 대상으로 측정한다.

2) 장비 및 환경조건

(1) 시험 챔버의 구성 및 환경조건은 한국공기청정협회 규격 (SPS-KACA002-0132:2022, 실내용 공기청정기)에 따른다.

(2) 시험 장비 구성은 유해가스발생장치(ART+, GGA-1895), 유해가스측정장치(ABB, MB3000) 을 사용한다.

3) 시험방법 및 절차

(1) 시험 챔버 내 가스는 측정 범위 내 가스농도가 (10 ± 1) µmol/mol 에 도달될 때까지 시험 챔버 내로 입자를 공급한다.

(2) 1회의 시험에서 운전감소를 측정하며, 입자 발생 안정화 후 30분간 시험체를 동작시켜 운전감소를 측정한다.

4) 시험결과 산출

(1) 유해가스의 제거효율은 다음의 식에 따라 산출한다.

[eqn: eta _{i} ```=`1-` {C _{i,`30}} over {C _{i,`0}} `` TIMES `100# # 여기에서,# ``````````````````````````````` eta ` _{i} ```:`i`가스``제거`효율(%)```````````````````````# `````````````````````````````C _{i,`30} `:`운전``30분`후``i가스의``농도(ppm)# `````````````````````````````C _{i,`0} ````:`운전``전`초기``i가스의``농도(ppm)```````]

업체명 :                (인)