에어필터 등 미세먼지 대응 제품 시험안내

◈ 안녕하십니까?

한국건설생활환경시험연구원(KCL) 공기환경센터(충북 진천)는 에어필터, 간이측정기, 열회수형 환기장치, 마스크 등 미세먼지 대응 제품에 대한 종합시험서비스를 제공하고 있습니다.

아래와 같이 관련 소재 및 융‧복합 제품별 시험 담당자에 대해 안내해드리오니 많은 관심 부탁드립니다.

- 아 래 -

☐ 시험 품목별 담당자 연락처

시험 품목	담당자	시험 품목	담당자
마스크(의약외품)	이재호 주임(043-753-3111) jhlee0520@kcl.re.kr	<에어필터 및 공기청정기> 1) 환기용 공기 필터 유닛 - KS B 6141 2) 공기청정기 에어필터 - KS C 9325 3) 캐빈필터 - SPS-KACA014-0014 - DIN 71460 - KS R ISO 11155 4) 환기·공조 필터 - ANSI/ASHRAE 52.2 - ISO 16890 5) HEPA·ULPA 필터 - EN 1822-1 - ISO 29463 6) 미세먼지차단망 - KCL-IT-건물필터-06 7) 공기청정기 - SPS-KACA002-0132 - KS C 9314	박지윤 주임 (043-753-3115) nuyij111@kcl.re.kr
마스크(CE인증)	이재호 주임(043-753-3111) jhlee0520@kcl.re.kr
간이측정기	이상구 책임(043-753-3180) oh239@kcl.re.kr 이민정 선임(043-753-3107) leemj@kcl.re.kr 김일한 선임(043-753-3620 kih@kcl.re.kr
정도검사	이상구 책임(043-753-3180) oh239@kcl.re.kr 이민정 선임(043-753-3107) leemj@kcl.re.kr 김일한 선임(043-753-3620 kih@kcl.re.kr
열회수형 환기장치	김태영 선임(043-753-3108) tykim@kcl.re.kr

☞ 시료 발송 주소 : 충북 진천군 덕산면 여안로 13 (재)한국건설생활환경시험연구원 공기환경센터

☞ 수납 및 계산서 발행 : 배소영 연구원 (043-753-3100)

열회수형 환기장치 시험의뢰서

접수번호

접수일자

회사명

대표자

(인)

주 소

본 시험 담당자

연락처 및 이메일

(TEL)

(HP)

(FAX)

(E-mail)

모델명

(수량 :   )

성적서 용도

□ 품질관리용(일반용)  /  □ 조달 검사용  /  □ KS인증 심사용  /  □ 기타 (ex,         )

성적서 종류

□ 일반 성적서  /  □ KOLAS 성적서  /  □ 기타 (ex,            )

※ 체크하지 않은 경우 “일반 성적서”로 발행됩니다.

프레임 재질

예) SPG, GI 등

정격전압 / 정격주파수

V  /           Hz

표준명

□ KS B 6879 (년도 기입)

※ 표준 년도 미 기입시 최신규격으로 진행됩니다.

시험항목

□ 구조 전항목 (8.1 구조일반, 8.2 풍량 조절기)  □ 구조 일부항목 (                   )

□ 풍량  □ 순급기 풍량   □ 급배기 풍량비  □ 소비전력   □ 열교환효율, 에너지계수,

□ 결로 ( 결로 방지장치 □ 유 / □ 무 )   □ 소음    □ 전압 변동

□ 결로수 배출(현열에 한함)  □ 정압 손실(세트에 한함) □ 열회수형 환기 장치의 먼지 누설률

풍량

(시험 의뢰 풍량)

m3/h

필터 통기저항*필수

초기통기저항         Pa / 최종통기저항          Pa

조건

☑ 기본 실내조건

구 분	실내측 공기상태		실외측 공기상태
	건구온도(℃)	습구온도(℃)	건구온도(℃)	습구온도(℃)
냉 방	24.0 ± 0.3	17.0 ± 0.3	35.0 ± 0.3	24.0 ± 0.3
난 방	22.0 ± 0.3	13.9 ± 0.2	2.0 ± 0.3	0.4 ± 0.3

□ 기타 실내조건

실내측 공기상태 □ 건구온도 : (          ℃)  습구온도 : (         ℃) (      % R.H.)

실외측 공기상태 □ 건구온도 : (          ℃)  습구온도 : (         ℃) (      % R.H.)

내부 단열 여부

□ 비었음 / □ 단열재 등 충전  (재료 :  예) 우레탄폼 )

시료의 처리여부

□ 폐기 바랍니다.(폐기비용 지급)   □ 반출 합니다.

※ 시험성적서 발급 후 10일 이후 시료 미 반출시 통보 후 업체반출 및 폐기됩니다.

성적서 발송

□ 직접      □ 우편        □기타 (            )   /   국문 (     )매 , 영문 (     )매

특기사항

예) 기외정압 조건 120 Pa에서 실시

결로방지장치 유무

□ 유 / □ 무

첨부자료

예) 8.1 구조 일반 h항, 공기 필터 유닛의 성능 증명자료 (성적서, 데이터 등)

최초 의뢰 시, 사업자등록증 사본 (전자세금계산서 발행용 e-mail 주소 포함)

첨부1. 열회수형환기장치 제품사양정보

첨부2. 시험 동의서

첨부3. 개인정보 이용 동의서

위와 같이 시험을 의뢰합니다.

20     .     .     .

한국건설생활환경시험연구원 귀중

- 안 내 사 항 -

1) 접수 완료 후에는 성적서의 분할발급이 불가능하오니 신청시 유의하시기 바랍니다.

2) 시험성적서 및 시험시료(시험체)는 당 연구원과 사전협의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송으로 사용할 수 없습니다.

양식 KCL-IT-환기공조-04-01

첨부1. 열회수형환기장치 제품사양 정보

1-1 제품 사양 (필수)

제품명
제조사
모델명
열교환 형태	전열교환 / 현열교환 中 선택
열교환 소자의 동작 상태	회전형 / 정지형 中 선택
구조 형태	덕트형 / 실내 무덕트형 / 무덕트형 中 선택
설치형태	벽걸이형 / 바닥 설치형 / 천장형 천장 매립 카세트형 / 천정 매립 덕트 / 기타 中 선택
구성	열회수형 환기 장치 세트 / 열회수형 환기 장치 유닛 中 선택
바이패스 기능 유무	일반형 / 바이패스형 中 선택
열교환 방식	판형 / 로터형 / 히트파이프형 / 모세송풍기형 / 기타 中 선택
외형 사이즈	예 : 520 ㎜ × 650 ㎜ × 269 ㎜

1-2 필터정보 (필수)

	외기측 필터1	외기측 필터2	환기측 필터1	환기측 필터2
모델명
제조사
KS B 6141 성적서 보유여부	○	×	○	×
외형 사이즈	높이 * 폭 * 두께	높이 * 폭 * 두께	높이 * 폭 * 두께	높이 * 폭 * 두께
통기저항 (6141 성적서 기준)	000 Pa	000 Pa	000 Pa	000 Pa

1-2 부품리스트

번호	부품명	규격	수량	제조사
1	모터	(예시) BLDC
2	열교환 엘리먼트	(예시) 특수가공지(펄프)
3	MAIN PCB/ 룸컨트롤러	(예시) 모델명/
4	프리히터	(예시) 발열량 W
5	댐퍼
6	EPP	(예시) EPP

첨부 2.  시험의뢰 동의서

동 의 서

1. 회사(업체)명 :

2. 대   표   자 :

3. 주        소 :

4. 담당자 및 연락처 : 성명 [         ] 및 전화 [                  ]

5. 내 용

“ 열회수형환기장치 시험 접수 및 의뢰에 따른 시험 결과에 대해 의뢰업체에서 제시한 시료, 설계도면의 확인이 필요한 경우(시험측정값의 이상치 또는 시료의 확인이 필요한 경우)에는, 시스템 일부를 절단 또는 파괴하여 확인하는 것에 동의 합니다. ”

또한, 제시된 시료와 의뢰서, 도면내용 등이 동일하지 않거나 특이사항 등이 있을 경우 업체책임 및 불이익 등을 유의 해야 하며 시험완료 후 시료는 반출함을 원칙으로 하고 일정 기간(시험 완료 후 2주 이상)이 경과한 후에는 통보 없이 폐기하며 이에 따른 일체의 비용은 업체에서 부담합니다. ”

20  .   .   .         (인)

담당자	한국건설생활환경시험연구원 공기환경센터 김태영 선임연구원 전화 : 043-753-3108, E-MAIL : tykim@kcl.re.kr

【※ 반드시, 싸인 또는 날인하여 보내주시기(팩스, 스캔 등) 바랍니다.】

첨부 3.  개인정보 동의서

개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서

(재)한국건설생활환경시험연구원(이하“연구원”이라 한다)은 접수·상담을 위하여 아래와 같이 개인정보를 수집·이용 및 제3자에게 제공하고자 합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.

개인정보 수집‧이용 내역

개인정보 항목	수집·이용 목적	보유기간
성명, 주소, 전자우편 주소, 휴대전화번호, 회사명	연구원에 신청하신 업무수행(시험, 검사, 인증, 교육, 연구 개발 등)의 용도, 신청고객과 원활한 연락, 설문조사, 고객 관리 등 서비스 제공을 위하여 사용됩니다.	5년 (단, KC인증 관련 개인정보는 인증서 폐기 시 까지 )

※ 위의 개인정보 수집‧이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 후에도 철회가능합

니다. 다만, 동의를 거부할 경우 연구원이 제공하는 각종 서비스에 제한을 받을 수 있습니다.

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?                □ 예  □ 아니오

개인정보 제3자 제공내역

제공 목적	제공 항목	보유기간
관련법령에 따른 인증기관 및 정부기관 자료 제공 요청 시	성명, 주소, 전자우편주소, 휴대전화번호, 회사명	1년

※ 위의 개인정보 수집‧이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 후에도 철회가능합니다. 다만, 동의를 거부할 경우 연구원이 제공하는 각종 서비스에 제한을 받을 수 있습니다.

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?                □ 예  □ 아니오

(해당 시) 고유식별정보 처리 내역

해당하는 경우에만 개인정보보호법 제15조 제1항 제2호에 따라 법령상 의무를 준수하기 위하여

아래와 같이 개인정보를 수집‧이용합니다.

항 목	수 집 목 적	수집근거
주민등록번호	공급받는자가 사업자가 아닌 경우 세금계산서 발급	부가가치세법제 32조

20  년   월    일         성명                      (서명 또는 인)

(재)한국건설생활환경시험연구원 귀중

첨부 4.  입고 시료 부착용 표기사항

다음 표를 기재 후 출력하여 열회수형환기장치 본체에 부착하여 주시기 바랍니다.

(가. 보내주시는 시료에 아래 표가 반드시 부착되어 있어야 합니다.)

(나. 표가 훼손되지 않도록 테이핑 하여 제품 중간부분에 부착하여 주십시오.)

접수번호
접수일
회사명	회사명
모델명	시료의 제품명
용 도	효율관리기자재, KOLAS, 환경표지인증, KS, 품질관리 등
시험항목	소비전력, 전열교환효율, 현열교환효율, 유효환기량, 결로중 해당 항목 기재
담당자(싸인)	담당자 이름 기재 후 수기 싸인 (인)
담당자 연락처
특이사항

<별지 제1호의2 서식>

세금계산서 발행 및 수납 확인서

※ 본 확인서는 연구원 「의뢰시험업무규정」제12조 제1항에 따라 후불 납부하는 업체에 한하여 작성합니다.

별지 제1호 시험분석 신청인은 연구원 규정에 따라 청구 세금계산서 발행 후 시험을 진행하는 것에 동의하며

세금계산서 발행 이후에는 신청서의 안내사항에 따라 취소 수수료가 발생할 수 있음을 확인 합니다.

신청인은 별도 약정이 없는 경우 청구 세금계산서 발행일의 익월 말일까지 수수료를 수납할 것을 약정합니다.

20    년     월     일

신청인 :                          (서명 또는 인)