제조 공정 체크 리스트
원료 일반 정보
원 료 명 :
신 청 자 :
승인구분 :			□ 유기농원료 □ 천연원료 □ 허용합성원료
※ 천연·유기농 화장품 인증은 하기에 기재된 물리적, 화학적 공정만을 허용합니다.
	물리적공정			해당공정 체크표시			화학적공정	해당공정 체크표시
1	흡수(Absorption) / 흡착(Adsorption) - 불활성 지지체					1	알킬화(Alkylation)
2	탈색(Bleaching) / 탈취(Deodorization) - 불활성 지지체					2	아마이드 형성(Formation of amide)
3	분쇄(Grinding)					3	회화(Calcination)
4	원심분리(Centrifuging)					4	탄화(Carbonization)
5	상층액분리(Decanting)					5	응축 / 부가(Condensation / Addition)
6	건조 (Desiccation and Drying)					6	복합화(Complexation)
7	탈(脫)고무(Degumming) / 탈(脫)유(De-oiling)					7	에스텔화(Esterification)
8	탈(脫)테르펜(Deterpenation) - 증기 또는 자연적으로 얻어지는 용매 사용					8	에스테르결합전이반응 (Transesterification)
9	증류(Distillation) - 자연적으로 얻어지는 용매 사용(물, CO2 등)					9	에스테르교환(Interesterification)
10	추출(Extractions) - 자연적으로 얻어지는 용매 사용(물, 글리세린 등)					10	에텔화(Etherification)
11	여과(Filtration) - 불활성 지지체					11	생명공학기술(Biotechnology)
12	동결건조(Lyophilization)					12	자연발효(Natural fermentation)
13	혼합(Blending)					13	수화(Hydration)
14	삼출(Percolation)					14	수소화(Hydrogenation)
15	압력(Pressure)					15	가수분해(Hydrolysis)
16	멸균(Sterilization) - 열처리					16	중화(Neutralization)
17	멸균(Sterilization) - 가스 처리(O2, N2, Ar, He, O3, CO2 등)					17	산화 / 환원(Oxydization / Reduction)
18	멸균(Sterilization) - UV, IR, Microwave					18	양쪽성물질의 제조공정(Processes for the Manufacture of Amphoterics) - 아마이드, 4기화반응(Formation of amide and Quaternization)
19	체로 거르기(Sifting)					19	비누화(Saponification)
20	달임(Decoction) - 뿌리, 열매 등 단단한 부위를 우려냄					20	황화(Sulphatation)
21	냉동(Freezing)					21	이온교환(Ionic Exchange)
22	우려냄(Infusion) - 꽃, 잎 등 연약한 부위를 우려냄					22	오존분해(Ozonolysis)
23	매서레이션(Maceration) - 정제수나 오일에 담가 부드럽게 함					※ 석유화학 용제의 사용 시 반드시 최종적으로 모두 회수되거나 제거되어야 하며, 방향족, 알콕실레이트화, 할로겐화, 니트로젠 또는 황(DMSO 예외) 유래 용제는 사용이 불가함 ※ 공기, 산소, 질소, 이산화탄소, 아르곤 가스 외의 분사제 사용은 금지되어 있음
24	마이크로웨이브(Microwave)
25	결정화(Settling)
26	압착(Squeezing) / 분쇄(Crushing)
27	초음파(Ultrasound)
28	UV 처치(UV Treatments)
29	진공(Vacuum)
30	로스팅(Roasting)
31	탈색(Decoloration, 벤토나이트, 숯가루, 표백토, 과산화수소, 오존 사용)

COS-QPF-19-02	KCL

	KCL

세척제 체크 리스트
원료 일반 정보
원 료 명 :
신 청 자 :
승인구분 :			□ 유기농원료 □ 천연원료 □ 허용합성원료
	사용가능한 세척제			사용한 세척제 체크 표시
1	과산화수소(Hydrogen peroxide/their stabilizing agents)
2	과초산(Peracetic acid)
3	락틱애씨드(Lactic acid)
4	알코올(이소프로판올 및 에탄올)
5	계면활성제(Surfactant) - 재생 가능하여야 함 - EC50 or IC50 or LC50 > 10 mg/L - 혐기성 및 호기성 조건하에서 쉽고 빠르게 생분해 될 것 (OECD 301 > 70% in 28 days) 에톡실화 계면활성제는 상기 조건에 추가하여 다음 조건을 만족하여야 함. · 전체 계면활성제의 50% 이하일 것 · 에톡실화가 8번 이하일 것 · 유기농 화장품에 혼합되지 않을 것
6	석회장석유(Lime feldspar-milk)
7	소듐카보네이트(Sodium carbonate)
8	소듐하이드록사이드(Sodium hydroxide)
9	시트릭애씨드(Citric acid)
10	식물성 비누(Vegetable soap)
11	아세틱애씨드(Acetic acid)
12	열수와 증기(Hot water and Steam)
13	정유(Plant essential oil)
14	포타슘하이드록사이드(Potassium hydroxide)
15	무기산과 알칼리(Mineral acids and alkalis)

	KCL